EBRA
Lastbilder für Bereichslasten

  
KNOT
1   0.   3.
2   4.   0.
3   5.   0.
4   9.   3.
  
STAB
1  1 2
2  2 3
3  4 3
  
AUFL
HV 2
V  3
  
STAM
S-235
  
QULI
[cm]
// Qu.-Name: mind. 2, höchsten 7 Zeichen
//
STAQ
IPE-300
  
LAFA  BV
BV  1.5  5.0  0.5 2.00 1 3
LAFA  BH
BH  1.5  5.0  0.5 2.00 1 3
LAFA  BZ
BZ  1.5  5.0  0.5 2.00 1 3
LAFA  BX
BX  1.5  5.0  0.5 2.00 1 3
  
DRUS
5 1..3
  
TEXT
Das Beispiel zeigt die Eingaben für die Lastbilder
BV, BH, BZ, BX
Beachten Sie wie das Lastbild definiert ist, wenn
die strichl. Faser unten oder oben liegt.
Die Abstände a und c beziehen sich auf den Stabanfang:
farbe=schwarz
bei BV       in x-Richtung des Stabes
bei BH       in y-Richtung des Stabes
bei BZ, BX in s-Richtung des Stabes
Eingabeform:
farbe=blau
Typ   q_li   q_re     a       c       Stab-Nrn,  z.B.:
BV    1.5    5.0     0.50   2.00      1 3
farbe=schwarz
Blättern Sie mit dem Icon ++ in den Lastfällen,
oder wählen Sie mit dem Icon SG die Anzeige der Lasten aus.
PARA
    job0 1 0 1 5 1, 0 0
    blatt 1
    opt1 0 0 1.100000 0, 0 0 0
    opt2  
    opt3  
    opt4  
    opt5  
    eli1 0 0 0.000000
    MODE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
ENDE
