
Dies ist ein Testbeispiel für die Rechnung nach Th. II. Ordng.
Das Beispiel wurde von Rubin veröffentlicht [Bauingenier 1988, S. 203].
Es werden mehrere Einflüsse berücksichtigt (Bettung, Vorverformungen usw.)

Zum Vergleich mit den von Rubin erzielten Ergebnissen ist das Beispiel
mit Schubverformung zu rechnen.

Vorgehensweise:
 Menü:    Berechnung > Optionen 
          dort (nur) die Check-Box "mit Schubverformung rechnen" aktivieren.
          
 Menü:    Berechnung > Th. II. Ordnung    
          In der Lastfallzeile die Kombination    1:1.0    wählen und 
          die exakte Berechnung wählen.
          Zur Darstellung der Ergebnisse verschiedener Iterationen
          klicken Sie auf das Icon '++'. Der erste Iterationsschritt liefert
          schon die richtigen Werte nach Th. II. Ordng.
          
          Die Näherungsmethode liefert die gleichen Ergebnisse.

Menü:     Berechnung > Verzweigungslast.
          Wählen Sie eine hohe Genauigkeit (z.B. den Wert 0.01 %)
          Sie sehen die Knickfigur und den Wert eta-ki der kleinsten 
          Verzweigunslast:    nach Runin N_ki =              = 12610 kN
          nach ProStab eta-ki = 4,203,   N_ki = 4.203 * 3000 = 12609 kN.
          (Beachten: Schubververformung und LaKo 1:1.0 wählen, s.o.).


          
          