EBRA
Lastbilder für Trapezlasten

  
KNOT
1   0.   3.
2   4.   0.
3   5.   0.
4   9.   3.
  
STAB
1  1 2
2  2 3
3  4 3
  
AUFL
HV 2
V  3
  
STAM
ST
  
QULI
[cm]
// Qu.-Name: mind. 2, höchsten 7 Zeichen
//
STAQ
IPE-300
  
LAFA  TV
TV  1.5  5.0  1 3
LAFA  TH
TH  1.5  5.0  1 3
LAFA  TZ
TZ  1.5  5.0  1 3
LAFA  TX
TX  1.5  5.0  1 3
  
DRUS
5 1..3
  
TEXT
textfeld=1
h=4
Das Beispiel zeigt die Eingaben für die Lastbilder
GV, GH, GZ, GX
Beachten Sie wie das Lastbild definiert ist, wenn
die strichl. Faser unten oder oben liegt.
Eingabeform:
farbe=blau
Typ  q_li   q_re  Stab-Nrn,   z.B.:
TV   1.5     5.0    1 3
farbe=schwarz
Blättern Sie mit dem Icon ++ in den Lastfällen,
oder wählen Sie mit dem Icon SG die Lastbilder.
1#Last-Eingabe: TV  1.5  5.0   1 3
2#Last-Eingabe: TH  1.5  5.0   1 3
3#Last-Eingabe: TZ  1.5  5.0   1 3
4#Last-Eingabe: TX  1.5  5.0   1 3
PARA
    job0 0 0 0 5 1, 0 0
    blatt 1
    opt1 0 0 1.100000 0, 0 0
    opt2  
    opt3  
    opt4  
    eli1 0 0 0.000000
    MODE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
ENDE
