Befehle für die Statuszeile:        
----------------------------  
 
(1)  Rechenzeile  
 
(2)  Einzelne Stäbe wählen (dabei ist (4) zu beachten):
       St  <nr>   (diese Stäbe zeigen, Beispiel:   St 1 3)
      -St  <nr>   (  "   nicht zeigen, Beispiel:  -St  2 )
       alle
       
(3)  Einzelne Stäbe farbig hervorheben:
       MARK  farbe <nr>  (farbe=rot, gruen, blau, gelb, weiss, grau, schwarz)
       MARK              (Rückstellung auf schwarz)

(4)  Knoten zeigen:     
       alle  Knoten  
       nalle Knoten 
 
(5)  Ausschnitt wählen: 
       vonx  wert   (analog für y,z)         
       bisx  wert         
       vonx  wert1  wert2 
 
(6)  Querschniite hervorheben:
       farbe  bunt  (Farbabstufung für die Querschnitte)    
       farbe  name  (Beispiel:   farbe IPE-300) 
       farbe        (alle schwarz) 
       
(7)  Einzelne Querschnitte darstellen:
       quer  name  
       quer  alle

(8)  Zeichenfaktor einer statischen Größe ändern: 
       Typ  faktor  (Typ = N, Q, M, B, u, w, p, Mz, Qy, MT, L) 
     
(9)  Min.-Werte für die numerische Anzeige:
       min  typ  Wert  (typ= N, Q, M) 
       min             (N, Q, M = 1.E-6) 
       
(10) Individuelles Zoomen
       zoom  faktor     
       zoom            (für den Originalzustand)   
     
(11) Achsenlängen         
       kosy  LG  LL    (LG/LL =L der globalen/lokalen  KoSy-Achsen, 

(12) Rotatationswinkel bei 3D-Systemen       
        xrot al[°]         
        yrot be[°]         
        zrot ga[°]         
        rot  al[°]  be[°]  ga[°]
     Die Icons t++ und t--  bewirken eine Zusatzdrehung des Systems
     um die z-Achse mit ga = +5° bzw -5°

(13) Parameterwerte setzen        
        Beispiel:  X=10
        
(14) Zeitpunkt und Schrittweite bei dynamischer Belatung wählen
        Zeit t dt  
        
(15) Verzögerung bei Animationen (siehe z.B. das Icon t++)
        warten  t          (mit t in Millisekunden)
        
(16) Für Wanderlasten (falls vorhanden)
     Die Laststellung der Lastenzüge können mit den 
     Icons  t+  t-  t++ und mit den folgenden Befehlen
     verändert werden.
         fahrt 1           (nur der 1.LZ wird   variiert)
         fahrt 2           (nur der 2.LZ wird   variiert)
         fahrt             (beide     LZ werden variiert)
         Lzstand a1  a2    (Ort für die LZ, a1, a2 = Abstände)
         Lzstand           (Ausgangslage)
       