Das vorliegende Beispiel ist dem Beton-Kalender 1978, 
Tei II, Seite 94 entnommen 
Behandelt wird eine Schwingung infolge einer Stosslast,
die als Impuls aufgebracht wird.

Wählen Sie das Menü  <Dynamik>Schwingungsberechnung>.
Achten Sie darauf, dass für das Zeitdiagramm 
Knoten 2, Richtung H eingestellt ist.

Klicken Sie dann auf das Icon +BiL, sie sehen  
den zeitlichen Verlauf der Knotenverschiebung.

Klicken sie dann auf das Icon Animation.
Geben Sie für den Vergrößerungs-Faktor den Wert 10 ein.
Klicken Sie dann auf Animation ein/aus, sie sehen den
Schwingungsvorgang. 

Start- und Endzeit beziehen sich auf die Angaben im 
Dialog  <Dynamik>Schwingungsberechnung>

Verlassen Sie die Animation und klicken Sie wiederholt
auf das Icon t+. Sie sehen dann die Beanspruchung 
zu verschiedenen Zeitpunkten.
Zum Zeitpunkt t=0.13 Sec. sind die Beanspruchungen 
im untersten Geschoß am größten. 
Geben Sie hierfür in das Eingabefeld links unten 
folgenden Befehl ein:   Zeit  0.13  0.01

Die Einganbebeschreibung für dynamische Lasten können
Sie mit dem linken gelben Fragezeichen aktivieren.
