
Diese Beispiel zeigt einen räumlichen Aussteifungsverband einer Stahlhalle.

1.) Klicken Sie vor der Berechnung des Systems abwechselnd auf die Icon
    'xy'  'xz'  'yz'  und  'Ursprungszustand'.
    Klicken Sie zur Animation des Systems auf das Icon 'Animation'
    und im  Dialog auf Animation ein/aus. 
    Bedienen Sie die einzelnen Schalter und Schieberegler.

2.) Wählen Sie das Menü  "Berechnung > Th.I.Ordng".
    Zur größeren Darstellung der einzelnen Bilder klicken Sie erst auf das 
    Icon 'x' (alle Bilder löschen) und dann auf die einzelnen Bilder.
    Gehen Sie dann wieder in die Animation und bedienen Sie die einzelnen 
    Schalter und Schieberegler (z.B. System mit M-Linie, Biegelinie usw.). 
    
3.) Wählen Sie das Menü  "Berechnung > Th.II.Ordng".
    Wählen Sie in der Lastfallzeile die Eingabe 1:1.5.
    Wählen Sie zuerst die exakte Berechnungsmethode.
    
    Zur größeren Darstellung der einzelnen Bilder klicken Sie erst auf das 
    Icon 'x' (alle Bilder löschen) und dann auf  einzelnen Bilder (z.B. My).
    Klicken sie zur Darstellung der einzelnen Iterationen wiederholt auf 
    das Icon '++' oder '--'.
    
    Gehen Sie dann wieder in die Animation und bedienen Sie die einzelnen 
    Schalter und Schieberegler (z.B. System mit M-Linie, Biegelinie usw.). 

4.) Weiterhin können Sie mit diesem Beispiel auch die
    Knickuntersuchung testen.
    Menü:   Berechnung > Verzweigungslast.
    Im Bild sehen Sie die Knickfigur und den Wert eta-ki, 
    der Ergebnisausdruck enthält die Angabe der Knicklänge der Stäbe.
    Klicken Sie dann auf das dann Icon Animation und im Dialog auf den 
    Schaltknopf Animation ein/aus.
    Blättern Sie in den Lastfällen, sie sehen dann auch höhere Eigenformen. 