
Dieses Beispiel zeigt ein Stützen-Riegel-System aus Stahlbeton.

1.) Wählen Sie das Menü  "Berechnung > Th.I.Ordng".
    Zur größeren Darstellung der einzelnen Bilder klicken Sie erst auf das 
    Icon 'x' (alle Bilder löschen) und dann auf die einzelnen Bilder.
    
    Klicken Sie zur Animation der Biegelinie auf das Icon 'Animation'
    und im Dialog auf Animation ein/aus.      
    Wählen Sie für den Z-Faktor den Wert 20;
    Aktivieren Sie dann noch die Check-Box  KoSy.

2.) Zur Berechnung der Knicklast wurden bei den Stützen Zwischenknoten
    gewählt. 
    Es handelt sich um ein unverschiebliches System. Als Eigenform für die
    kleinste Knicklast ergibt sich annäherd der Eulerfall 4 für die untere 
    Stütze (der Riegel ist sehr steif und verdreht sich nur geringfügig).
    Zur Darstellung dieser Knickfigur wird der Zwischenknoten benötigt.
    
    Wählen Sie das Menü  "Berechnung > Verzweigungslast".
    Wählen Sie in der Lastkombinationszeile die Angabe  1:1.0.
    Sie sehen die Knickfigur und den Wert eta-ki. 
    Klicken Sie auf das Icon 'Ergebnisliste', dort finden Sie z.B. die
    Knicklängen der einzelnen Stäbe.
    Klicken Sie zur Animation der Knickfigur auf das Icon 'Animation'
    und im  Dialog auf Animation ein/aus.   
