Das Beispiel zeigt ein Spannseil und ein Tragseil.
Alle Seile werden mit 1 [mm/m] = 0.001 vorgespannt.

Nach Th.I.O. ergeben sich Seilkräfte und Verformungen, die nicht der 
Wirklichkeit entsprechen.

Führen Sie deshalb die Berechnung nach Th.III.Ordnung durch und geben Sie 
dabei z.B. 10 Iterationsschritte vor.

Sie erhalten dann die wirklichkeitsnahen Werte, wobei hier das
ursprüngliche Spannseil auch zu einem Tragseil geworden ist
(Durchschlagproblem).
