
Dieses Beispiel zeigt die Ermittlung der Eigenfrequenzen eines Systems.
Das Beispiel wurde dem Buch "BASIC-Programme für Baumechanik und Statik"
von Szilard, Ziesing, Pickhardt entnommen (Verlag Ernst&Sohn).
Die Knoten sind gegen Verdrehen eingespannt (siehe die Lagerbedingungen). 

Wählen Sie das Menü "Berechnung > Eigenfrequenzen".

Nach Szilard Seite 569 ergibt sich        omega_1 = 15.59 [1/sec]
und daraus:                  omega/(2*pi)   =   f  = 2.48 [1/sec]

Testen Sie auch die Animationen der Eigenschwingung.
Klicken Sie dazu auf das Icon 'Animation' und im Dialog auf Animation ein/aus.  

Verändern Sie zur besseren Darstellung den Z(eichen)-Faktor auf z.B. 50.
Wählen Sie auch andere 'Lastfälle', um höhere Schwingungsformen zu sehen.

