EBRA
Lastbilder für Gleichlasten

  
KNOT
1   0.   3.
2   4.   0.
3   5.   0.
4   9.   3.
  
STAB
1  1 2
2  2 3
3  4 3
  
AUFL
HV 2
V  3
  
STAM
ST
  
QULI
[cm]
// Qu.-Name: mind. 2, höchsten 7 Zeichen
//
STAQ
IPE-300
  
LAFA  GV
GV  5.0  1 3
LAFA  GH
GH  5.0  1 3
LAFA  GZ
GZ  5.0  1 3
LAFA  GX
GX  5.0  1 3
  
DRUS
5 1..3
  
TEXT
Das Beispiel zeigt die Eingaben für die Lastbilder
GV, GH, GZ, GX
Beachten Sie wie das Lastbild definiert ist, wenn
die strichl. Faser unten oder oben liegt.
Eingabeform:
farbe=blau
Typ  Last  Stab-Nrn,  z.B.:
GV   5.0    1 3
farbe=schwarz
Blättern Sie mit dem Icon ++ in den Lastfällen,
oder wählen Sie mit dem Icon SG die Anzeige der Lasten aus.
PARA
    job0 1 0 0 5 1, 0 0
    blatt 1
    opt1 0 0 1.100000 0, 0 0 0
    opt2  
    opt3  
    opt4  
    opt5  
    eli1 0 0 0.000000
    MODE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
ENDE
