EBRA
Lastbilder für Einzellasten

  
KNOT
1   0.   3.
2   4.   0.
3   5.   0.
4   9.   3.
  
STAB
1  1 2
2  2 3
3  4 3
  
AUFL
HV 2
V  3
  
STAM
ST
  
QULI
[cm]
// Qu.-Name: mind. 2, höchsten 7 Zeichen
//
STAQ
IPE-300
  
LAFA  EV
EV  5.0  1.0 1 3
LAFA  EH
EH  5.0  1.0 1 3
LAFA  EZ
EZ  5.0  1.0 1 3
LAFA  EX
EX  5.0  1.0 1 3
  
DRUS
5 1..3
  
TEXT
Das Beispiel zeigt die Eingaben für die Lastbilder
EV, EH, EZ, EX
Beachten Sie wie das Lastbild definiert ist, wenn
die strichl. Faser unten oder oben liegt.
farbe=rot
Der Abstand a bezieht sich auf den Stabanfang:
farbe=schwarz
bei EV       in x-Richtung des Systems (global)
bei EH       in y-Richtung des Systems (global)
bei EZ, EX in x-Richtung des Stabes (lokal)
Eingabeform:
farbe=blau
Typ    F     a    Stab-Nrn,   z.B.:
EV    5.0   1.0   1 3
farbe=schwarz
Blättern Sie mit dem Icon ++ in den Lastfällen,
oder wählen Sie mit dem Icon SG die Anzeige der Lasten aus.
PARA
    job0 1 0 1 5 1, 0 0
    blatt 1
    opt1 0 0 1.100000 0, 0 0 0
    opt2  
    opt3  
    opt4  
    opt5  
    eli1 0 0 0.000000
    MODE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
ENDE
