
Dieses Beispiel zeigt einen Nagelplattenbinder (es ist ein LF definiert).

1.) Wählen Sie das Menü  "Berechnung > Th.I.Ordng".
    Zur größeren Darstellung der einzelnen Bilder klicken Sie erst auf das 
    Icon x (alle Bilder löschen) und dann z.B. auf das Icon N (N-Linie).
    
    Statt der N-Linie können auch N-Kräfte (mit Pfeilen) gezeichnet werden:
    - klicken Sie auf das Icon 'Blatteinteilung' (oben rechts) und wählen Sie 
      die Pfeildarstellung bei den N-Kräften,
    - klicken Sie auf das Icon 'LF' und setzen Sie den Z-Faktor auf 0.01.

    Klicken Sie zur Animation der Biegelinie auf das Icon 'Animation'
    und im Dialog auf Animation ein/aus.      
    
2.) Klicken Sie dann auf das Icon Knotenschnittbilder (linke Leiste oben).
    Wählen Sie dort in der Knotenliste die verschiedenen Knoten aus.

3.) Wählen Sie das Menü  "Berechnung > Verzweigungslast".
    Wählen Sie in der Lastkombinationszeile die Angabe  1:1.0.
    Sie sehen die Knickfigur und den Wert eta-ki. 
    Klicken Sie auf das Icon 'Ergebnisliste', dort finden Sie z.B. die
    Knicklängen der einzelnen Stäbe.
    Klicken Sie zur Animation der Knickfigur auf das Icon 'Animation'
    und im Dialog auf Animation ein/aus.      

Hinweis: Zur Darstellung der Knotenschnittbilder und der Animationen
         muß das System berechnet sein. Falls Sie zwischendurch auf ein 
         Eingabe-Icon geklickt haben, müssen Sie das System neu rechnen.
         
         