Das Beispiel zeigt die Geometrie für 2 spannungslos angeordnete Seile.

Nach Th.I.O. ergeben sich sehr große Verformungen, die nicht der 
Wirklichkeit entsprechen.

Führen Sie deshalb die Berechnung nach Th.III.Ordnung durch und geben Sie 
dabei z.B. 10 Iterationsschritte vor.

Die Systemskizze zeigt dann die vom Programm ermittelte neue Seilgeometrie. 
Die Biegeline ist nunmehr  identisch mit der Systemskizze weil neben der 
Last noch Zusatzdehnungen im Seil vorhanden sind, die in Verbindung mit der 
Last die Verformungen auf Null bringen.

Die Stabkräfte können mit der neuen Geometrie durch elementare Rechnung
(Kraftecke) überprüft werden.

Als weitere Kontrollrechnung (bzw. Verständnisrechnung) kann folgende 
Berechnung durchgeführt werden:
1.) Geben Sie bei den Knotenkoordinaten die vom Programm ermittelten 
    neuen Werte ein (also y2=-0.432m).
2.) Geben Sie bei den Lasten die im Ergebnisprotokoll ausgewiesenen
    Zusatzdehnungen mit umgekehrtem  Vorzeichen als Vordehnungen ein:
    (Entfernen Sie dazu im Lastmenü bei der folgenden Zeile die 
     Kommentarzeichen // : ZD  -3.510/1000  1 2)

Mit diesen Vorgaben erhalten Sie das zuerst ermittelte Ergebnis.
Überlegen Sie, warum hier ein negatives Vorzeichen einzugeben ist.
            


    
    