
Mit diesem Beispiel können Sie die Einflußlinien testen.
Verändern Sie die Eingaben zunächst nicht
(oder erstellen Sie eine Sicherungskopie der Ursprungsdatei).

Wählen Sie das Menü "Berechnung > Einflußlinie > aufstellen".
Wählen Sie dort die Einflußlinie für ein Moment.
Es wird die gewählte Einflußlinie berechnet.
 
Bewegen Sie den Cursor auf der Stabachse der E-Linie,
Sie sehen die Werte der E-Linie.
 
Klicken Sie auf das Icon Animation (linke Leiste, 2.Icon von oben)
und im Dialog ebenfalls auf den Schalter Animation.
Schalten Sie dann die Animation aus und schließen Sie den Dialog.
Sie sehen die Laststellung für max-M (blau) und min-M (rot).

Wenn Sie auf die Icon t++ und  t-- klicken, so verändern Sie
schrittweise die Laststellung und es wird das aktuelle 
Ergebnis gezeigt. 