
Diese Beispiel zeigt die Ermittlung der Grenzlinien von Schnittgrößen.

Führen Sie die Berechnung nach Th. I. Ordng. durch und blättern Sie dann
in den Lastfällen bis Sie die Grenzlinie sehen. 
Benutzen Sie dazu die Icons '++' oder '--'.
Schalten Sie bei der Darstellung der Grenzlinien mit dem Icon 'Las'
die Lastdarstellung aus.

Schalten Sie im Menü Blatteinteilung noch die Meterteilung ein und bewegen 
Sie den Cursor dann auf der Stabachse der Genzlinien.
