EBRA    // 16.02.04 - 21:27
Kranbahnträger - Einflußlinie

  
KNOT
1       0.      0.
2..5    5. 0.  -1
  
STAB
1..4  1 2
  
AUFL
HV  1
V   2 3 4 5
  
STAM
ST
  
QULI
[cm]
// Qu.-Name: mind. 2, höchsten 7 Zeichen
//
STAQ
IPE-300
  
LAFA   1
FAHRT -3.  20.  0.1
PE 2 40. ABSTAND1  40. 3.   1..4
  
BEMA
x 1..5
ab 18
x 1 5
PARA
    // PARA wird vom Programm hinzugefügt
    job0 1 0 1 5 1, 0 0
    blatt 1
    opt1 0 0 1.100000 0, 0 0 0
    opt2  
    opt3  
    opt4  
    opt5  
    eli1 2 0 0.500000
    MODE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
ENDE
