--------------------------------------------------------------------------
Programm ProStab Version 9.6.2                         © Dr.-Ing. E. Sauer    
--------------------------------------------------------------------------


Allgemeiner Hinweis:
--------------------------------------------------------------------------
Das Programm ist urheberrechtlich geschützt.
Das Duplizieren und Weitergeben ist untersagt.
Die Studentenversion- und die Dem-Version dürfen nicht für gewerbliche
Zwecke eingesetzt werden.
--------------------------------------------------------------------------
Die Anwendung des Programms erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko.
Das Programm wird sorgfältig getestet, dennoch wird keinerlei Garantie 
übernommen. Software ist nie fehlerfrei.
--------------------------------------------------------------------------
Alle Ergebnisse sind deshalb eigenverantwortlich ingenieurmäßig zu prüfen.
--------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
Installation und Programmdateien:
--------------------------------------------------------------------------
Das Programm ist unter Win95/98, WinNT, WinXP lauffähig.
Vermutlich aber auch auf allen anderen Win-Plattformen.

Nach dem entpacken der Datei ProStab.zip sehen Sie den Ordner <ProStab>.

Handelt es sich nicht um die Studentenverion dann kopieren Sie als nächstes 
die Datei ESINI.INI in das Verzeichns <Windows>.

Legen Sie den gesamten Ordner ProStab in ein beliebiges Verzeichnis Ihrer 
Festplatte, dabei muss das ausführbare Programm ProStab.exe aber in dem 
Ordner <ProStab> verbleiben, 
ProStab.exe darf (wegen der Hilfedateien) nicht verschoben werden. 
                             +---------+  +--+
Die Hilfedateien werden vom Programm benötigt und ProStab findet 
diese Dateien nur, wenn der genannte Sachverhalt beachtet wird.
Bei Bedarf erzeugen Sie sich eine Verknüpfung, die Sie an beliebiger
Stelle platzieren können.

- Die Datei 'ProStab.exe' (oder 'ProStab_S.exe', oder 'ProStab_D.exe')
  enthält die ausführbare Version.
  
- Im Verzeichnis   <...\ProStab\Beispiele>  finden Sie Testbeispiele,
  die Sie über das Öffnen-Icon unmittelbar aufrufen können.

- Die Dateien für die zu rechnenden Systeme können in ein beliebiges
  Verzeichnis gelegt werden.
  Die Ergebnisdatei (mit der Endung  _erg.txt) steht im gleichen 
  (beliebigen) Pfad wie die verwendete/erzeugte Eingabedatei.

- Im Ordner <Windows> der meist auf dem Laufwerk C:\ zu finden ist,
  befindet sich ein Verzeichnis <Temp>. Dieses Verzeichnis muß vorhanden 
  sein, hier muß der Anwender Schreibrechte haben (Normalfall).
  ProStab legt in dieses Verzeichnis einige Temp.-Dateien ab, die an 
  ihrem Namen zu erkennen sind.
  
  In der Datei 'ProStab_LetztesBsp.txt' steht der Pfad der zuletzt 
  gerechneten Beispiele. Verändern Sie den Inhalt dieser Datei nicht.
  Bei unerklärlichen Fehlern löschen sie bitte diese Datei.
  
  Die Datei 'ProStab_copy.txt' ist eine Sicherungskopie der letzten 
  Eingabedatei.
  
  Die Dateien 'ProStab_last', 'ProStab_temp' und 'ProStab_info.' 
  sind für den Anwender unwichtig, sie werden im Verzeichnis 
  <..:\Window\Temp> laufend überschrieben
  
  
  
Falls das Programm nicht gestartet werden kann:
--------------------------------------------------------------------------

- Prüfen Sie, ob alle vorgenannten Punkte eingehalten sind.
  
- Prüfen Sie, ob der Ordner Prostab, oder einzelne Dateien schreibgeschützt 
  sind. Windows hat gelgentlich die schlechte Angewohnheit, nach einem 
  Kopiervorgang einen Schreibschutz zu setzen. 
  Heben Sie diesen Schreibschutz auf.  
    
- Sonstige Installationsprobleme sind nicht bekannt.

- Wenn das  WinHelp-Programm 'ProStab_Hilfe.chm' nicht gestartet werden 
  kann, oder wenn WinHelp von ProStab nicht aufgerufen werden kann, so 
  kann man (auf eigenes Risiko) mit dem Update-Programm 'hhupd.exe' von 
  Microsoft die Windows-Hilfe aktualisieren. 
  Dies geschieht durch einen einmaligen Aufruf von 'hhupd.exe'.
 
- Sollten Sie das Programm immer noch nicht gestartet werden können, so
  schicken Sie mir eine Email.

--------------------------------------------------------------------------
Falls die Dialoge nicht richtig zu sehen sind:
--------------------------------------------------------------------------
ProStab wird entwickelt für eine Mindestauflösung von 1024 x 786
und "Kleine Schriftarten".
(Hierzu iehe Windows: 
 Einstellungen>Systemsteuerung>Anzeige>Einstellungen>Weitere Optionen>
--------------------------------------------------------------------------

Kurze Hinweise für den Anfang:
--------------------------------------------------------------------------
Testen Sie das Programm zunächst mit Hilfe der vorhandenen Beispiele. 
Wählen Sie     - entweder über das Menü   <Datei>Öffnen>
               - oder mit dem Öffnen-Icon 
aus dem Verzeichnis '...\ProStab\Beispiele'  verschiedene Beispiele aus.

Wählen Sie z.B. die Datei Stü_Ri.txt     (Stützen-Riegel-System) 
    - wählen Sie nicht    Stü_Ri_tip.txt (Hinweisdatei  zu dem Beispiel)
    - wählen Sie nicht    Stü_Ri-erg.txt (Ergebnisdatei zu dem Beispiel).
Es öffnet sich zunächst ein Dialog mit Hinweisen zu dem Beispiel. 
Folgen Sie für den Test des Beispiels diesen Hinweisen.
Verändern Sie die Daten des Beispiels jedoch nicht.

Dann können Sie die Dateneingabe testen. 
Dazu erzeugen Sie sich am besten einen Ausdruck der Datei Stü_Ri.txt
    - entweder mit Hilfe eines Texteditors (z.B. WordPad)
    - oder über das Menü  "Datei > Drucken > Eingabeliste"

Starten Sie dann das Programm ProStab neu und bedienen Sie die schwarzen 
Eingabe-Icons.
Geben Sie die Daten ein, die sie auf Ihrem Ausdruck an den entsprechenden
Stellen wiederfinden. Die Eingabeblöcke sind im Ausdruck der Eingabedatei 
an den Schlüsselbegriffen erkennbar (KNOT für Knoteneingabe usw.)
Lesen Sie bei der Eingabe die Hilfetexte, die Sie über dem weissen 
Eingabefeld finden.

Für die selbständige Eingabe von Beispielen sollten Sie sich mit der 
grundsätzlichen Eingabeform des Programms vertraut machen. Dazu lesen Sie
bitte die Eingabevorschriften, die sich jeweils über dem weissen 
Eingabefeld befinden. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           Sie sollten bei den ersten Beispielem möglichst nur
             die einfachsten (obersten) Eingabeformen wählen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nach kurzer Übung haben Sie die grundsätzliche Eingabeform kennengelernt
und werden dann deren Flexibilität und Vielfalt sicher schätzen.



Weitere Hinweise für den Anfang:
-------------------------------------------------------------------------
(1) Obwohl ProStab sorgfältig getestet wird, können gelegentlich Fehler
    auftreten; bitte diese Fehler sofort melden. 
    Email:     Sauer-Ernst@t-online.de
    
(2) Nach dem Programmstart kann man interaktiv der Reihe nach die Icons 
    mit dem schwarzem Rand abarbeiten. Über dem aktuellen Eingabefeld 
    ist der Erläuterungstext für die möglichen Eingabeformate sichtbar.
    Diese Eingabeform ist ein Kompromiss aus einer möglichst einfachen
    und einer möglichst leistungsfähigen Dateneingabe. 
    Dialogfelder mit reiner Tabelleneingabe sind anfangs einfacher 
    zu bedienen, sie sind aber insgesamt weniger leistungsfähig. 
    
    Das Fenster des Eingabedialoges lässt sich vergrößern u. verkleiner!
    Wenn Sie den Cursor außerdem in den Zwischenbereich des weissen 
    Eingabefeldes und des gelben Hinweisfeldes bewegen, dann sehen Sie 
    den Drag-Cursor, damit können Sie das Erläuterungsfeld zusätzlich
    vergrößern.
    
    Die Eingaben werden in einer Textdatei abgelegt. 
    Diese Datei ist editierbar und kann dann erneut aufgerufen werden.
          
    Man kann deshalb auch mit einem Texteditor (Empfehlung:  TextPad)
    eine Eingabedatei erstellen und diese nach dem Programmstart öffnen.
  
(3) Eingabedaten sind regelmäßig zu sichern, vor allem ist nach den 
    ersten Dateneingaben eine erste Sicherung durchzuführen.
    
    Bei umfangreichen Beispielen sollten Sie unbedingt Sicherungskopien 
    der Eingabedatei erstellen, denn bei einem Programmabsturz können 
    Daten verloren gehen. 
    
    Prüfen Sie bei einem Programmabsturz die Datei 'ProStab_copy.txt',
    die im Verzeichnis <..\Windows\Temp zu finden ist>.
    In dieser Datei legt ProStab Zwischensicherungen der Eingaben ab.
    Evtl. können sie damit die zuvor eingegebenen daten retten.
    
(4) Wenn man mit Datei/Neu ein neues Beispiel eingeben will,
    sollte man dieses unbedingt vor(!) der Berechnung abspeichern.
            
(5) Falls das Bild bereichsweise nicht richtig dargestellt wird, sollte
    ma das Icon Or(ginal) anklicken, um das Bild neu aufzubauen.
    
(6) Stabilitäts- und Eigenwertberechnungen sind komplexe Ingenieurprobleme. 
    Zur Anwendung benötigt man ausreichende Statik-Kenntnisse.
    Insbesondere hier gilt der Grundsatz:
              "Alle Ergebnisse sind ingenieurmäßig zu prüfen".
    
    Stabilitätsberechnungen können aus verschiedenen Gründen scheitern.
    
    Bei Eigenwertproblemen sind Knotengelenke als Mechanismen unzulässig.
    
    Falls das Ausknicken eines einzelnen Stabes von Interesse ist,
    so muß dieser Stab mindestens einen Drehfreiheitsgrad haben.   
  
(7) Treten Ungereimtheiten beim Programmablauf auf, so starten sie bitte
    das Programm nach einer Sicherung der Eingabewerte neu.

Musterbeispiele:
--------------------------------------------------------------------------

erstesBsp.txt     Eine einfache Klausuraufgabe.

Dlt_gp.text       Beispiel für die M-Grenzlinie und eine "gp-Eingabe",
                  Gegenüberstellung der Zustandslinien 
                  "eine Schnittgröße" "ein Lastfall".

Rubin_Bsp.txt     Testbeispiel nach Rubin Bauingenieur 63 (1988) S. 203.
                  Um die Ergebnisse vergleichen zu können, muß das Beispiel 
                  mit Schubverformung gerechnet werden.
               
KehlBD.txt        Kehlbalkendach mit Parametereingabe und Max/Min-Bildung

Frequ_Sz_568.txt  Berechnung einer Eigenfrequenz (Beispiel nach Szilard), 
                  Sollwert f = 2.48 Hz.

Halle_2D.txt      Eine Stahlhalle, bei der man z.B. die Knicklast
                  oder die unterschiedlichen Einflußlinien testen kann.

Bock_3D.txt       Ein dreidimensionales System.

-------------------------------------------------------------------------
    
Gelting 24.04.22
E. Sauer
Sauer-Ernst@kabelmail.de