
Diese Beispiel zeigt den Zweigelenkrahmen einer Stahlhalle.
Testen Sie z.B. die folgenden Punkte:

Knotenschnittbilder:
  - Menü:    Berechnung > Th. I. Ordng.  
  - klicken Sie auf das Icon Knottenschnittbild 
    (linke Leiste, oberstes Icon)

Knickfiguren:
  - Menü:   Berechnung > Verzweigungslast,
    Die Graphik zeigt die Knickfigur und den Faktor  eta-ki 
    für die Verzweigungslast.
    Mit Hilfe des Icons '++' können Sie auch Eigenformen sehen
    
  - Klicken Sie auf das Icon Animation 
    (linke Leiste, zweites Icon von oben) 
    und im Dialog auf den Schaltknopf Animation ein/aus.
    Blättern Sie in den Lastfällen, sie sehen dann auch 
    höhere Eigenformen.

Rechnung nach Theorie II. Ordnung:  
  - Menü:   Berechnung > Th. II. Ordnung,
    Geben Sie in dem sich öffnenden Dialog als Lastkombination 
    die Kombination    1:1.35  2:1.5   3:1.5  ein.
    Sie können zwischen einer exakten und einer Näherungsrechnung wählen.
    Klicken Sie zur Darstellung verschiedener Ergebnisse wiederholt auf
    das Icon '++'.
    
