EBRA    // 13.05.04 - 17:29


  
KNOT
L=2.0   f=+0.02  x=0.
y(x)=4.*f*(x/L-(x/L)^2)
//
1..21   x    y(x)    >>  x=x+L/20
  
STAB
1..20   1   2
  
AUFL
F   1
F  21
  
MECH
N 1..20
  
STAM
B-25
  
QULI   // Block 1: Liste der Querschnitte
[cm]
RQ1  RQ 24 24   // als Beispiel
STAQ   // Block 2: Querschnitte den Stäben zuweisen
RQ1
EI 0.01  1..20
  
LAFA  g
KV  10.0*100    1..21
  
BEMA
y  1  11
x  1  21
PARA
    // PARA wird vom Programm hinzugefügt
    job0 2 0 1 10 0, 2 20 1
    blatt 1
    opt1 1 1 1.100000 0, 0 0 0
    opt2  1:1 
    opt3  
    opt4  
    opt5  
    eli1 0 0 0.000000
    MODE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
ENDE
