Das vorliegende Beispiel ist dem Buch von Petersen 
entnommen (Dynamik der ... Seite 1115). 
Behandelt wird eine Erdbebenbeanspruchug.

Wählen Sie das Menü  <Dynamik>Schwingungsberechnung>.
Klicken Sie dann auf das Icon +BiL, sie sehen den 
zeitlichen Verlauf der Kopfverschiebung des Rahmens.

Klicken sie anschließend auf das Icon Animation.
Geben Sie für den Vergrößerungs-Faktor den Wert 8 ein.
Klicken Sie dann auf Animation ein/aus, sie sehen den
Schwingungsvorgang.

Verlassen Sie die Animation und klicken Sie wiederholt
auf das Icon t+. Sie sehen jetzt die Beanspruchung zu
verschiedenen Zeitpunkten.

Wenn Sie auf das Icon t++ klicken, werden die
Beanspruchungen in den einzelnen Zeitschritten gezeigt.
Diesen Vorgang können Sie mit der Taste <ESC> beenden.

Geben Sie in das Eingabefeld links unten den Befehl
Zeit 4.4  0.01  ein.
Sie sehen die Beanspruchung zum Zeitpunt t = 4.4 Sec
(Maximalbeanspruchung).
Die geringen Abweichungen gegenüber Petersen sind
auf eine vereinfacht gewählte Dämpfung zurückzuführen.

Die Einganbebeschreibung für dynamische Lasten können
Sie mit dem linken gelben Fragezeichen aktivieren.

